高熵中心材料測試服務儀器調查表

	儀器名稱
	中文：Laser熱傳導分析儀

	
	英文：Laser Flash Analysis
	簡稱
	LFA

	廠牌
	LINSEIS
	國別
	德國

	型號
	LFA2000
	放置地點
	清華實驗室329室

	主要附件
	LFA機體、Nd: YAG雷射源、InSb IR Detector、Power Supply、水冷、電腦、幫浦、流量控制器

	重要規格
	溫度範圍：室溫~1700 ℃
升溫速率：建議為10 ℃/min（最快50 ℃/min）
可控制降溫速率
不持溫
量測時通入氦氣保護氣氛

	服務項目
	熱傳導係數量測
熱擴散係數量測
比熱容量量測

	服務時段
	週三9:00~17:00 (依檢測人員排定為準)

	試片規格
	1. 圓錠塊材：直徑10.1 ± 0.1 mm、厚度2-2.5 mm為佳。
2. 樣品在量測溫度範圍內不可具有揮發性、軟化、熔化、開裂或任何形貌變化，必要時須提供DSC或相關檢測報告供管理員評估。
3. 樣品表面會噴塗石墨噴劑，在量測溫度範圍內不可與石墨發生反應。若測量時發生反應，檢測人員有權直接停止測量。
4. 需提供樣品測量溫度範圍、樣品密度、比熱容等資訊給管理員。

	收費方式
	單位
	學研單位
	業界廠商

	
	開機費
	1600 元/時
	2400 元/時

	
	基本測定費
	1600 元/時
	2400 元/時

	
	額外收費
與備註
	1. 每個量測點提供3次雷射測量，增加雷射測量加收1000元/次。
2. 量測溫度高於1000 °C (含)，每100度加收500元/爐。
3. 升溫速率高於20 °C/min (含)，基本測定費加收500元/時。
4. 每1小時為計價單位，未滿1時以1時計價。
5. 每爐最多可同時測兩個量測參數相同之樣品。
6. 因樣品揮發、熔化或發生任何反應，致使儀器損壞或汙染，視情況加收處理費/維修費。
7. 不開放自行操作。
8. 樣品測試結束不寄回，如需寄回酌收100元。

	設備預覽
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	指導教授
	蔡哲瑋教授
	TEL
	(03)5715131#35370
	E-MAIL
	chewei@mx.nthu.edu.tw

	管理人員
	黃志緯同學
	TEL
	(03)5715131#33855
	E-MAIL
	k37652226@gmail.com
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